C = ( ± ∆C) mol/L

= (C1+C2+C3)/3

Pour le dosage acido-basique

Ca=Cb.Vb/Va ou Cb=Ca.Va/Vb

1. Calcul d’erreur classique :

(ΔCa/Ca) =(ΔCb/Cb) +(ΔVb/Vb) +(ΔVa/Va)

Ou

(ΔCb/Cb) =(ΔCa/Ca) +(ΔVb/Vb) +(ΔVa/Va)





1. Calcul d’erreur statistique :

Pour la concentration, vous remplacez A par C





Pour trois tests, t=4.3

